|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **UNID** | **QUANT** | **VALOR TOTAL** |
| 01 | MANUTENÇÃO CORRETIVA VENTILADORES PULMONARES:  - RESPIRADOR MECANICO TAKAOKA MICROTAK RESGATE N. SEIRE 792  - VENTILADOR MECANICO ADULTO/ PEDIATRICO VENT LOGOS VLP 4000P N SERIE 068-0613 | SRV | 01 |  |