|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Descrição** | **Unid** | **Quant** | **Valor unit.** | **Valor total** |
| 01 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE:  04 (QUATRO) CABOS DE 95 MM2 DE 35 (TRINTA E CINCO) METROS  03 (TRÊS) CABOS DE 95 MM2 DE 30 (TRINTA) METROS  03 (TRÊS) CABOS DE 95 MM2 DE 15 (QUINZE) METROS  01 (UM) GERADOR SILENCIOSO, MOTOR DE 06 CILINDROS, TRIFÁSICO, TENSÃO 110 VOLTS, 220 VOLTS, 380 VOLTS E 440 VOLTS, A SER DETERMINADO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS OU CARGAS QUE SERÃO CONETADAS AO EQUIPAMENTO;  ACELERAÇÃO AUTOMÁTICA TIPO VER (REGULADOR ELÉTRICO DE VOLTAGEM) COM ATUADOR DINÂMICO PARA MANUTENÇÃO DA ROTAÇÃO PARA PERFEITO EQUILÍBRIO DE CICLAGEM QUE DEVERÁ MANTER-SE CONSTANTE EM 60 HZ, COM VARIAÇÃO MÁXIMA DE 2%, P/ MAIS OU P/ MENOS;  QTA OU QTM DE ACORDO C/ AS NECESSIDADES, CHAVE REVERSORA P/ QTM, CAIXA DE PASSAGEM C/ BARRAMENTO DE DIMENSÃO ADEQUADA AS CORRENTES A SEREM UTILIZADAS E CABEAMENTO COMPATÍVEL C/ A CARGA; TANQUE DE COMBUSTÍVEL ABASTECIDO COM RESERVA DE 50%; COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 04 (QUATRO) HORAS.  O GERADOR DEVERÁ FICAR EM **MODO STANDY-BY** DURANTE TODO O PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO EVENTO. MONTAGEM E DESMONTAGEM, MANUTENÇÃO, TESTE, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO DAS FASES NA CAIXA DE PASSAGEM E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E PORTANDO ARTs REFERENTE AOS EQUIPAMENTOS ACIMA MENCIONADOS. | DIAS | 03 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE:  04 (QUATRO) CABOS DE 95 MM2 DE 35 (TRINTA E CINCO) METROS  03 (TRÊS) CABOS DE 95 MM2 DE 30 (TRINTA) METROS  03 (TRÊS) CABOS DE 95 MM2 DE 15 (QUINZE) METROS  01 GERADOR SILENCIOSO, MOTOR DE 06 CILINDROS, TRIFÁSICO, TENSÃO 110 VOLTS, 220 VOLTS, 380 VOLTS E 440 VOLTS, A SER DETERMINADO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS OU CARGAS QUE SERÃO CONETADAS AO EQUIPAMENTO;  ACELERAÇÃO AUTOMÁTICA TIPO VER (REGULADOR ELÉTRICO DE VOLTAGEM) COM ATUADOR DINÂMICO PARA MANUTENÇÃO DA ROTAÇÃO PARA PERFEITO EQUILÍBRIO DE CICLAGEM QUE DEVERÁ MANTER-SE CONSTANTE EM 60 HZ, COM VARIAÇÃO MÁXIMA DE 2%, P/ MAIS OU P/ MENOS  QTA OU QTM DE ACORDO C/ AS NECESSIDADES, CHAVE REVERSORA P/ QTM, CAIXA DE PASSAGEM C/ BARRAMENTO DE DIMENSÃO ADEQUADA AS CORRENTES A SEREM UTILIZADAS E CABEAMENTO COMPATÍVEL C/ A CARGA; TANQUE DE COMBUSTÍVEL ABASTECIDO COM RESERVA DE 50%;  O GERADOR DEVERÁ FICAR EM **MODO PRIME** DURANTE TODO O PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO EVENTO. MONTAGEM E DESMONTAGEM, MANUTENÇÃO, TESTE, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO DAS FASES NA CAIXA DE PASSAGEM E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E PORTANDO ARTs REFERENTE AOS EQUIPAMENTOS ACIMA MENCIONADOS. | DIAS | 03 |  |  |
|  | | | | | |

OBS: PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO A SERE REALIZADO NOS DIAS 16, 17 E 18 DE SETEMBRO