|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **UNID** | **QUANT** | **VALOR UNIT**  | **VALOR TOTAL** |
| 01 | Contratação de serviço para alocação de estrutura e serviços afins para funcionamento do hospital de campanha por 180 dias para atender a demanda do Hospital Municipal Drº João Pereira Martins | MÊS | 06 |  |  |
|  |

1. **DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:**

**Serviço de locação de palcos moduláveis, tendas e alambrados de segurança; Descrição: Prestação de serviços de locação; Montagem e desmontagem de tendas; coberturas estruturadas, moduladas e lonas. Unidade: serviço.**

1. **ESCOPO DO SERVIÇO:**

**O Hospital de Campanha do HMDJPM deverá ser montado no estacionamento do HCAP, com estrutura para fornecimento de oxigênio, medicações e higienização, com capacidade de 15 leitos, por um período inicial de 180 (cento e oitenta) dias cujo contrato poderá ser rescindido com o cessar das obras do hospital municipal.**

**Locação mensal de estrutura contendo piso, parede e cobertura com material octanorm para instalação de Hospital de Campanha próximo as dependências do Hospital Municipal Drº João Pereira Martins (HMDJPM), em local previamente definido, com os itens abaixo:**

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO ELETRICO COM: Montagem e desmontagem elétrica de no mínimo, 50 pontos de energia com tomada de 10 ou 20 A, distribuídas na estrutura montada e colocação de refletores adequados para iluminação, 01 Gerador 100 KVA+ back up / sem diesel (combustível será fornecido pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO), iluminação em todos os ambientes com calhas de proteção.**

**DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA: Tenda 40 metros de comprimento x 25 metros largura com fechamento do teto ao chão, 1000 metros quadrados de piso com forração em piso bus branco, fechamento em octanorm em formato sala com teto e parede, porta e balcão, Ar – condicionados para o hospital de campanha (BTUS adequado para manter a climatização do ambiente), equipe para prevenção e corretiva dos aparelhos de ar condicionado.**

**DESCRIÇÃO DA PARTE HIDRÁULICA: Pias com bancadas e sistemas hidráulicos e de esgotamento, manutenção hidráulica em caso de avaria.**

**DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA DE OXIGÊNIO: Distribuição de oxigênio com caneletas para os 15 leitos ( com fornecimento de Oxigênio pela prefeitura municipal de Sumidouro através de contratualização já existente).**

**DESCRIÇÃO DOS LEITOS: 15 Leitos Hospitalares com grade de segurança e 15 colchoes hospitalares D33 com napa impermeável.**

1. **MEMÓRIA DE CÁLCULO:**

**Os quantitativos solicitados baseiam-se no histórico mensal de atendimentos emergenciais e internações em 2023**

**Atendimentos emergenciais:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **JAN** | **FEV** | **MAR** | **ABR** | **MAI** | **JUN** | **JUL** |
| **1.571**  | **1.628** | **1.590** | **1.871** | **2.030** | **1.811** | **1.653** |

**Internações Hospitalares:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **JAN** | **FEV** | **MAR** | **ABR** | **MAI** | **JUN** | **JUL** |
| **60** | **51** | **75** | **53** | **56** | **48** | **64** |

**Atualmente aproximadamente 15.000 mil vidas são atendidas pelo sistema de saúde municipal.**

1. **A locação do objeto dar-se-á conforme estabelecido em termo de referência, o inicio da montagem do hospital de campanha deverá ser realizado no prazo máximo de 72 horas após o recebimento da nota de empenho, pela empresa vencedora do certame, com prazo máximo para montagem em até 07 dias.**
	1. **Quando da montagem, o hospital de campanha deverá estar em perfeitas condições para a internação de pacientes, com os ambientes limpos.**
2. **ORGANIZAÇÃO FÍSICO FUNCIONAL:**

**Os parâmetros apresentados no quadro a seguir são recomendações para as unidades alternativas de assistência à saúde, no caso, os ambientes adaptados de unidades de saúde já constituídas e os hospitais de campanha, com a finalidade de prestar atendimento aos pacientes.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **UNIDADE/AMBIENTE** | **INFRAESTRUTURA MÍNIMA RECOMENDADA** | **OBSERVAÇÕES** |
| **Área de acolhimento de paciente** | **Considerar a distância mínima de 1,00 m entre as****pessoas, garantindo também o distanciamento físico****seguro da assistência. Sistema de climatização ou****ventilação natural. Prover dispensadores com****preparações alcoólicas a 70% para a higiene das****mãos.** |  |
| **Sala de triagem de paciente.** | **Área compatível com a demanda prevista. Lavatório ou dispensador com preparação alcoólica a 70% para a higiene das mãos. Sistema de climatização** | **Para a triagem de cuidados críticos recomenda-se um ambiente reservado. Pode estar apoiada por unidades de exames laboratoriais** |
| **Vestiário de acesso à****unidade (Masculino e****Feminino)** | **Dotados de lavatório(s)** |  |
| **Sala/área de paramentação** | **Dotado de lavatório(s) e de espelho que proporcione um correto processo de paramentação. Sistema de climatização ou ventilação natural.** | **Pode estar dentro do vestiário de barreira ou anexo a ele. Recomenda-se estabelecer pontos/locais separados de entrada e saída da equipe de modo que não haja cruzamento entre os profissionais.** |
| **Posto de enfermagem** | **Um posto de enfermagem para cada ala coletiva ou conjunto de quartos. Lavatório. Elétrica de emergência. Sistema para monitoramento. Prover dispensadores com preparações alcoólicas a 70% para a higiene das mãos.** | **O posto de enfermagem deve estar, no mínimo, a 3 m do leito mais próximo.** |
| **Sala de Serviços - área de preparo de medicamentos - área de dispensação de medicamentos** | **Área compatível com a demanda prevista. Bancada com pia e lavatório. Bancada de apoio. Sistema de climatização. Elétrica de emergência. Prover dispensadores com preparações alcoólicas a 70% para a higiene das mãos.** |  |
| **Copa** | **Área de 3,0 m². Bancada com pia,**  |  |
| **Enfermaria** | **Com 15 Leitos com barreira física. Deve ter uma distância de 1,0 m entre leitos, 1,0 m entre laterais do leito e parede, 1,5 m ao pé do leito para circulação. Sistema de abastecimento: oxigênio medicinal. Sistema de climatização. Controle de luminosidade. Elétrica de emergência. Deve prever dispositivo que garanta privacidade ao paciente. Prover condições para higiene simples das mãos: lavatório/pia com dispensador de sabonete líquido, suporte para papel toalha, papel toalha, lixeira com tampa e abertura sem contato manual ou dispensadores com preparações alcoólicas a 70% para a higiene das mãos.** | **Com Barreiras físicas****entre camas. Camas e barreiras devem ser orientadas paralelamente ao fluxo de ar.** |
| **Enfermaria de isolamento** | **Deve ter uma distância de 1,0 m entre leitos, 1,0 m entre laterais do leito e parede, 1,5 m ao pé do leito para circulação. Sistema de abastecimento: oxigênio medicinal. Sistema de climatização. Controle de luminosidade. Elétrica de emergência. Deve prever dispositivo que garanta privacidade ao paciente. Prover condições para higiene simples das mãos: lavatório/pia com dispensador de sabonete líquido, suporte para papel toalha, papel toalha, lixeira com tampa e abertura sem contato manual ou dispensadores com preparações alcoólicas a 70% para a higiene das mãos.** | **Os procedimentos que podem gerar aerossóis devem ser realizados preferencialmente em uma unidade de isolamento respiratório com pressão negativa e filtro HEPA. Na ausência desse tipo de unidade, deve-se colocar o paciente em um quarto com portas fechadas (com janelas abertas) e restringir o número de profissionais durante estes procedimentos.** |
| **Sala/área para leitos de suporte ventilatório pulmonar** | **Em área coletiva deve ter uma distância de 2 m entre leitos, e 1,50 m ao pé do leito para circulação. Em sala/quarto com afastamento mínimo de 1 m entre paredes laterais e leito; 1,20 m de afastamento do pé do leito e 0,60 cm da cabeceira. Sistema de abastecimento: ar comprimido medicinal, oxigênio medicinal. Sistema de climatização. Controle de luminosidade. Elétrica de emergência. Sistema para monitoramento remoto. A sala deve possuir 1 (um) conjunto com 8 (oito) tomadas elétricas por leito, 1 (uma) tomada para equipamento portátil de raio x com afastamento máximo de 15,0 m do leito. Um ponto de água e um ponto de coleta de esgoto a beira leito. Deve prever dispositivo que garanta privacidade ao paciente. Prover dispensadores com preparações alcoólicas a 70% para a higiene das mãos.** |  |
| **Sala de procedimentos** | **Área de 10,0 m² e dimensão de 2,50 m. Bancada com pia e lavatório. Bancada de apoio. Sistema de climatização. Sistema de abastecimento: ar comprimido medicinal, oxigênio medicinal. Elétrica de emergência.** |  |
| **Depósito de material de limpeza (DML)** | **Área compatível com a demanda prevista. Tanque e área para guarda de materiais utilizados na limpeza. Prover dispensadores com preparações alcoólicas a 70% para a higiene das mãos.** |  |
| **Sala de utilidades/ Expurgo separadas em:**  **- área de recepção de material contaminado;** **- área de pré-limpeza; - área de limpeza e desinfecção de produtos não críticos;** **- área para guarda de carrinho de roupa suja.** | **Área compatível com a demanda prevista. Sistema de climatização ou ventilação natural. Prover dispensadores com preparações alcoólicas a 70% para a higiene das mãos. Pia adequada, bancada e armários.**  |  |
| **Sala de guarda de materiais e rouparia** | **Área compatível com a demanda prevista. Sistema de climatização ou ventilação natural. Presença de armários.**  |  |
| **Sala/área de estar de funcionários** | **Com presença de camas tipo beliche e colchões D26.**  |  |
| **Sala de preparo e guarda de cadáver** | **Bancada com pia e lavatório. Bancada de apoio. Sistema de climatização. Elétrica de emergência.** |  |
| **Sala de equipamento de geração alternativa de energia** | **A depender da tecnologia utilizada** |  |
| **Área para centrais de gases** |  |  |
| **Sala de armazenamento externo de resíduos de serviço de saúde** | **Área compatível com a demanda prevista, com dois compartimentos para armazenar os coletores de resíduos. Deve dispor de instalação de água fria, ralo sifonado com tampa escamoteável e canaletas de escoamento. Sistema de climatização ou ventilação natural dotada de tela.** |  |
| **Refeitório para funcionários.**  | **Devendo conter 04 mesas e 16 cadeiras para alimentação, pia e dispensadores de álcool 70% gel e bancada.**  |  |
| **Sala de administração/ouvidora/** | **Climatizada com 03 mesas de escritório, cadeiras e 02 armários.**  |  |

**A setorização das unidades em coorte deve levar em consideração a segurança do paciente, a otimização da circulação e a exposição da equipe de assistência. Para tanto, deve ser considerada a segregação das equipes. A configuração espacial e a disposição das áreas devem facilitar o fluxo e a dinâmica de trabalho da equipe assistencial.**

**Devem ser adotados sistemas de abertura de portas com o cotovelo ou com os pés, e o mesmo pode ser previsto para o acionamento dos dispensadores com preparações alcoólicas a 70% para a higiene das mãos. Os materiais de acabamento devem ser lisos, homogêneos, com o menor número possível de ranhuras ou frestas, e de fácil higienização.**

**Transportar, montar e desmontar o Hospital de Campanha, de acordo com as determinações da Gestão Municipal de saúde ou direção Hospitalar.**

1. **DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO:**
	1. **CERTIDÃO FISCAL REGULAR CERTIDÃO DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (PREVIDENCIÁRIA)**
	2. **CERTIDÃO FISCAL REGULAR DO FGTS.**
	3. **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (CNDT)**
2. **CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO:**
	1. **A FIRMA QUE APRESENTAR MENOR PREÇO POR ITEM E ESTIVER COM AS CNDS FISCAIS REGULARES, DEVERÁ AGUARDAR APROVAÇÃO DO EMPENHO PARA QUE A CONTRATAÇÃO SEJA EFETIVADA.**
	2. **A EFETIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO SERÁ APÓS PARECER DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO, ASSESSORIA JURÍDICA E CONTABILIDADE PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO ATRAVÉS DO ART. 75 DA LEI 14.133/21.**
	3. **CASO A FIRMA QUE APRESENTAR MENOR COTAÇÃO ESTEJA PENDENTE COM ALGUMA CND FISCAL OU TRIBUTÁRIA, SERÁ DESCONSIDERADA A PROPOSTA E VERIFICADOS AS CNDS DAS EMPRESAS REMANESCENTES, SENDO CONSIDERADA CLASSIFICADA A QUE ESTIVER COM AS CNDS FISCAIS REGULARES.**
	4. **O AVISO DE INTENÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO JUNTAMENTE COM ESTA GUIA ESTÁ DISPONIBILIZADO NO SÍTIO OFICIAL DA MUNICIPALIDADE:** [**www.sumidouro.rj.govbr/compra**](http://www.sumidouro.rj.govbr/compra)