|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **UNID** | **QUANT** | **VALOR UNIT**  | **VALOR TOTAL** |
| 01 | **EXTINTOR DE INCÊNDIO 6 KG PÓ ABC** – EXTINTOR PORTÁTIL DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA, COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO ABC, FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO CARBONO. DESTINADO AO COMBATE DE INCÊNDIO DAS CLASSES A (RESÍDUOS SÓLIDOS), CLASSE B (LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS), CLASSE C (EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS), COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 10,5 KGF./CM2. RECIPIENTE FABRICADO A PARTIR DA CHAPA PLANA DE AÇO, CALADRADA COM TAMPA E FUNDO ESTAMPADA A FRIO, SOLDADOS PELO PROCESSO MIG. ACOMPANHADO COM MANGUEIRA E SUPORTE DE PAREDE VALIDADE DA CARGA DE 05 ANOS E VALIDADE DO TESTE HIDROSTÁTICO DE 5 ANOS. CERTIFICADO INMETRO | UND | 65 |  |  |
| 02 | **SUPORTE SOLO TRIPÉ BICROMATIZADO PARA EXTINTOR 6 KG** | UND | 30 |  |  |
| 03 | **SINALIZADOR DE SOLO PARA EXTINTOR 100 X 100 CM** – CONFORME ESPECIFICAÇÃO DOS LAUDOS DE EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | UND | 65 |  |  |
| 04 | **PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE CERTIFICADAS**. NT 2-05 CBMERJ. PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE COM PROPÓSITO DE ORIENTAR AS PESSOAS E LOCALIZAR OS EQUIPAMENTOS E AS ROTAS DE FUGA. FABRICADAS COM PIGMENTOS FOTOLUMINESCENTES, AS QUAIS EMITEM BRILHO EM AMBIENTES TOTALMENTE SEM ILUMINAÇÃO, AO RECEBER LUZ SOLAR OU ARTIFICIAL, ENERGIZA E POSTERIORMENTE CONSEGUE EMITIR SEU PRÓPRIO BRILHO POR DETERMINADO TEMPO. PRODUZIDAS EM PVC EXPANDIDO COM 2 MM DE ESPESSURA. NÃO INFLAMÁVEL E AUTOEXTINGUÍVEL (NÃO PROPAGA CHAMA). COM PICTOGRAMAS, TEXTOS E CORES IMPRESSAS EM PROCESSO SERIGRÁFICO DE ALTA DEFINIÇÃO. IDENTIFICAÇÃO DE FORMA LEGÍVEL, NA FACE EXPOSTA, COM O NÚMERO DO CNPJ DO FABRICANTE. CONTENDO AS INFORMAÇÕES DAS CARACTERÍSTICAS FOTOLUMINESCENTES TAIS COMO: INTENSIDADE LUMINOSA, TEMPO DE ATENUAÇÃO E CORES. DE ACORDO COM INSTRUÇÃO TÉCNICA DO CORPO DE BOMBEIROS IT, E COM AS EXIGÊNCIAS E NORMAS ABNT NBR 13434. TIPOS DE PLACAS A DEFINIR CONFORME LAUDOS DE EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. | UND | 152 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04 | **LUMINÁRIA BLOCO AUTÔNOMO LED EMERGÊNCIA 20W** – BLOCO AUTÔNOMO LED EMERGÊNCIA 20W 2200 LUMENS. FLUXO LUMINOSO: 2200 LM. POTÊNCIA: 20W. ALIMENTAÇÃO: 100-240V. FREQUÊNCIA: 60 HZ. TEMPERATURA DE COR: LUZ BRANCA 6500K. CABO DE FORÇA: 230 MM. RESISTÊNCIA AO CALOR: ATÉ 70ºC POR, NO MÍNIMO 1H (NBR 10898:1999). CIRCUITO DE PROTEÇÃO: CONTRA CARGA E SOBRECARGA. MATERIAL DO CORPO: ABS + PS + PCB. BATERIA: 4 BATERIAS RECARREGÁVEIS DE ION LITIO (3.7V/ 1000 MaH – CADA). DIMENSÕES: 275 X 235 X 56 MM. PESO: 725 G. AUTONOMIA: 6 HORAS – 01 FAROL / 3 HORAS – 02 FARÓIS. FIXAÇÃO: SOBREPOR FIXADO POR PARAFUSOS. QUANTIDADE DE LEDS: 140 LEDS SMD 2835. INDICADO PARA ÁREAS DE APROXIMADAMENTE 450 M2. | UND | 65 |  |  |
|  |

1. **DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO:**
	1. **CERTIDÃO FISCAL REGULAR CERTIDÃO DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (PREVIDENCIÁRIA)**
	2. **CERTIDÃO FISCAL REGULAR DO FGTS.**
	3. **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (CNDT)**
2. **CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO:**
	1. **A FIRMA QUE APRESENTAR MENOR PREÇO POR ITEM E ESTIVER COM AS CNDS FISCAIS REGULARES, DEVERÁ AGUARDAR APROVAÇÃO DO EMPENHO PARA QUE A CONTRATAÇÃO SEJA EFETIVADA.**
	2. **A EFETIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO SERÁ APÓS PARECER DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO, ASSESSORIA JURÍDICA E CONTABILIDADE PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO ATRAVÉS DO ART. 75 DA LEI 14.133/21.**
	3. **CASO A FIRMA QUE APRESENTAR MENOR COTAÇÃO ESTEJA PENDENTE COM ALGUMA CND FISCAL OU TRIBUTÁRIA, SERÁ DESCONSIDERADA A PROPOSTA E VERIFICADOS AS CNDS DAS EMPRESAS REMANESCENTES, SENDO CONSIDERADA CLASSIFICADA A QUE ESTIVER COM AS CNDS FISCAIS REGULARES.**
	4. **O AVISO DE INTENÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO JUNTAMENTE COM ESTA GUIA ESTÁ DISPONIBILIZADO NO SÍTIO OFICIAL DA MUNICIPALIDADE:** [**www.sumidouro.rj.govbr/compra**](http://www.sumidouro.rj.govbr/compra)