|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Descrição** | **Unid** | **Quant** | **Valor unit.** | **Valor total** |
| 01 | ÓLEO LUBRIFICANTE GRAU ISO VG 68 PARA USO EM SISTEMAS HIDRÁULICOS DE ALTA PRESSÃO. RECOMENDADO PARA A LUBRIFICAÇÃO DE SISTEMAS HIDRÁULICOS EQUIPADOS COM BOMBAS DE PALHETAS, DE PISTÕES OU DE ENGRENAGENS, SOBRETUDO OPERANDO EM PRESSÕES ACIMA DE 1000 PSI E/OU ROTAÇÕES ACIMA DE 1200 RPM. EMBALAGEM DE 20 LITROS**CARACTERÍSTICAS TÍPICAS:** **Densidade a 20ºc: 0,8786****Viscosidade Cinemática:****cSt a 40ºC: 67,8****cSt a 100ºC: 8,7****Índice de Viscosidade: 100****Ponto de Fulgor, COC, ºC: 248****Ponto de Fluidez, ºC: -30****Neutralização, mg KOH/g: 0,26****Corrosão Lâmina de Cobre: 1A** | **GAL** | **05** |  |  |
| 02 | ÓLEO HIDRÁULICO 10W30 – SAE 10W-30 E CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO API GL-4. EMBALAGEM DE 20 LITROS**CARACTERÍSTICAS TÍPICAS:****Densidade a 15ºC: D4052 - 0,875****Viscosidade Cinemática:****cSt a 40ºC** D445 - 57,5 **cSt a 100ºC** D445 - 9,5**Viscosidade a baixa temperatura (Brookfield), -35ºC, cP: D2983 ; 34.700****Índice de Viscosidade: D2270 ; 149****Ponto de Fulgor, COC, ºC: D92 ; 235****Ponto de Fluidez, ºC: D97; -39** | **GAL** | **08** |  |  |
| 03 | FLUÍDO DE FREIO FRSC 500 ML | **UND** | **10** |  |  |
| 04 | GRAXA LUBRIFICANTE GRAXA DE LÍTIO DO TIPO MÚLTIPLAS APLICAÇÕES, GRAU NLGI 2, CONTENDO INIBIDORES DE OXIDAÇÃO E CORROSÃO. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -20ºC A 120ºC.EMBALAGEM DE 20 LITROS | **BD** | **01** |  |  |
| 05 | ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W-40, SAE 15W-40, FORMULADO COM TECNOLOGIA ISOSYN, É UM ÓLEO DE VISCOSIDADE SAE 15W-40 E GRAU DE DESEMPENHO API CI-4 / ACEA E7 RECOMENDADO PARA MOTORES A DIESEL NATURALMENTE ASPIRADOS OU TURBOALIMENTADOS. PODE SER UTILIZADO TAMBÉM EM MOTORES A GASOLINA OU FLEX, QUANDO REQUERIDAS A ESPECIFICAÇÃO API SL E VISCOSIDADE SAE 15W-40. **CARACTERÍSTICAS TÍPICAS: viscosidade a baixa temperatura(ccs),-20ºc,cp:5400 e índice de viscosidade: 138 -** EMBALAGEM DE 20 LITROS | **GAL** | **05** |  |  |
|  | ***VALOR TOTAL*** |  |

**DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO:**

1. **VERIFICAÇÃO DAS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL DA(S) EMPRESA(S) – (CND Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, FGTS E CNDT) QUE APRESENTAREM A MELHOR PROPOSTA, CONFORME DETERMINA O ART. 68, INCISOS III, IV E V DA LEI 14.133/21.**
2. **PARECER PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO ATRAVÉS DO ART. 75 DA LEI 14.133/21, PELO CONTROLE INTERNO E ASSESSORIA JURÍDICA E VERIFICAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA.**

**OBS:**

1. **CASO A FIRMA ESTEJA PENDENTE COM ALGUMA CND FISCAL, SERÁ AGUARDADO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS A PARTIR DO RECOLHIMENTO DA COTAÇÃO, PARA APRESENTAÇÃO DA CND REGULAR.**
2. **A FIRMA QUE APRESENTAR MENOR PREÇO E ESTIVER REGULAR COM AS CNDS FISCAIS, DEVERÁ AGUARDAR APROVAÇÃO DO EMPENHO PARA QUE A CONTRATAÇÃO SEJA EFETIVADA.**
3. **ESTA GUIA ESTARÁ DISPONIBILIZADA NO SÍTIO OFICIAL DA MUNICIPALIDADE:** [**https://sumidouro.rj.gov.br/Compra**](https://sumidouro.rj.gov.br/Compra)