|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOTE** | **Item** | **Descrição** | **Unid** | **Quant** | **Valor unit.** | **Valor total** |
| 01 | 01 | LOCAÇÃO DE GERADOR CABINADO TRIFÁSICO INCLUINDO COMBUSTÍVEL A SER UTILIZADO, NA POTÊNCIA INDIVIDUAL MÍNIMA DE 80 KVA COM FATOR DE POTÊNCIA 0,8 , TENSÃO TRIFÁSICA 220/127 VOLTS 60 HZ , COM MOTOR A COMBUSTÃO DIESEL 1800 RPM COM TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 4 HS COM CARGA APLICADA DE 50% , CARENAGEM ACÚSTICA, 80 METROS DE CABOS FLEXÍVEL 95 MM BIPARTIDOS E QUATRO PARTES E INTERLIGADOS ENTRE GRUPO GERADORES E CHAVES DE TRANSFERÊNCIA, HASTE DE ATERRAMENTO E INTERLIGAÇÃO DA MESMA PARA SER UTILIZADO EM STAND-BY. | SRV | 01 |  |  |
| 02 | LOCAÇÃO DE GERADOR CABINADO TRIFÁSICO INCLUINDO COMBUSTÍVEL A SER UTILIZADO, NA POTÊNCIA INDIVIDUAL MÍNIMA DE 125 KVA COM FATOR DE POTÊNCIA 0,8 , TENSÃO TRIFÁSICA 220/127 VOLTS 60 HZ , COM MOTOR A COMBUSTÃO DIESEL 1800 RPM COM TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 4 HS COM CARGA APLICADA DE 50% , CARENAGEM ACÚSTICA, 80 METROS DE CABOS FLEXÍVEL 95 MM BIPARTIDOS E QUATRO PARTES E INTERLIGADOS ENTRE GRUPO GERADORES E CHAVES DE TRANSFERÊNCIA, HASTE DE ATERRAMENTO E INTERLIGAÇÃO DA MESMA PARA SER UTILIZADO NO RODEIO  | SRV | 01 |  |  |
| 03 | LOCAÇÃO DE GERADOR CABINADO TRIFÁSICO INCLUINDO COMBUSTÍVEL A SER UTILIZADO, NA POTÊNCIA INDIVIDUAL MÍNIMA DE 180 KVA COM FATOR DE POTÊNCIA 0,8 , TENSÃO TRIFÁSICA 220/127 VOLTS 60 HZ , COM MOTOR A COMBUSTÃO DIESEL 1800 RPM COM TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 4 HS COM CARGA APLICADA DE 50% , CARENAGEM ACÚSTICA, 80 METROS DE CABOS FLEXÍVEL 95 MM BIPARTIDOS E QUATRO PARTES E INTERLIGADOS ENTRE GRUPO GERADORES E CHAVES DE TRANSFERÊNCIA, HASTE DE ATERRAMENTO E INTERLIGAÇÃO DA MESMA PARA SER UTILIZADO NAS APRESENTAÇÕES MUSICAIS | SRV | 01 |  |  |
| 04 | LOCAÇÃO DE GERADOR CABINADO TRIFÁSICO INCLUINDO COMBUSTÍVEL A SER UTILIZADO, NA POTÊNCIA INDIVIDUAL MÍNIMA DE 260 KVA COM FATOR DE POTÊNCIA 0,8 , TENSÃO TRIFÁSICA 220/127 VOLTS 60 HZ , COM MOTOR A COMBUSTÃO DIESEL 1800 RPM COM TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 4 HS COM CARGA APLICADA DE 50% , CARENAGEM ACÚSTICA, 80 METROS DE CABOS FLEXÍVEL 95 MM BIPARTIDOS E QUATRO PARTES E INTERLIGADOS ENTRE GRUPO GERADORES E CHAVES DE TRANSFERÊNCIA, HASTE DE ATERRAMENTO E INTERLIGAÇÃO DA MESMA PARA SER UTILIZADO NAS APRESENTAÇÕES MUSICAIS | SRV | 01 |  |  |
|  | ***VALOR TOTAL*** |  |

1. **DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO:**
	1. **CONFORME ITEM 09 DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO).**
2. **CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO:**
	1. **A LOCAÇÃO SERÁ PARA ATENDER A 34ª EXPO AGROPECUÁRIA DE SUMIDOURO NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE AGOSTO DE 2024.**
	2. **A FIRMA QUE APRESENTAR MENOR PREÇO POR ITEM E ESTIVER COM AS CNDS FISCAIS REGULARES, DEVERÁ AGUARDAR APROVAÇÃO DO EMPENHO PARA QUE A CONTRATAÇÃO SEJA EFETIVADA.**
	3. **A EFETIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO SERÁ POR DISPENSA DE LICITAÇÃO ATRAVÉS DO ART. 75, INCICO VIII DA LEI 14.133/21.**
	4. **O AVISO DE INTENÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO JUNTAMENTE COM ESTA GUIA ESTÁ DISPONIBILIZADO NO SÍTIO OFICIAL DA MUNICIPALIDADE:** [**www.sumidouro.rj.govbr/compra**](http://www.sumidouro.rj.govbr/compra)