|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **Descrição** | **Unid** | **QUANT** | **Valor Unit.** | **Valor Total** |
| 01 | Anunciador de presença, ativado pelo movimento. Toda vez que algo ou alguém passa pelo seu raio de ação, ele emite um agradável som. Instala-se perto de portas de comércios, consultórios, e qualquer outro local, para anunciar a entrada de visitas. Medidas: 11cm x 7cm; Sensor de distância acima de 4-5 metros; Alimentada através de 3 pilhas AA; Pode ser alimentado através de fonte 4.5-6V; suporte para instalação | **und** | 01 |  |  |
|  |